**Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

TC 220 mm, mitigeur, pommeau ROUND

Référence: **796209**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé pour traversée de cloison :

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Pour cloison ≤ 220 mm.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Bague antiligature.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Corps et pommeau en laiton massif.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon métal chromé.

Tiges filetées recoupables.

Garantie 30 ans.