**Ensemble de douche temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé

Apparent, pommeau TONIC JET

Référence: **747801**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé apparent :

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation par le bas en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.