**Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé

Apparent, droit, déclenchement souple

Référence: **747800**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé à poser en applique :

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Installation murale.

Droit pour alimentation en ligne.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif chromé.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.