**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Apparent, avec réglage de débit, M3/4"

Référence: **749700**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé apparent :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M3/4" pour alimentation en eau mitigée en ligne.

Installation murale en applique.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, avec réglage de débit.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Garantie 30 ans.