**Pommeau de douche GYM**

Antitartre

Suspendu

Référence: **716000**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche fixe antitartre suspendu :

Débit 6 l/min à 3 bar.

Régulation automatique du débit.

Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable.

Laiton massif chromé.

Fixation avec vis de blocage invisible.

Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés).

Arrivée F1/2".

Garantie 30 ans.