**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé 3 secondes

Droit, Déclenchement souple

Référence: **777800**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir apparent :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Droit pour alimentation en ligne.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.