**Cale d'angle**

Pour urinoir IDEAL STANDARD, JACOB DELAFON, LAUFEN ou PORCHER

L.35 mm

Référence: **770035**

Descriptif CCTP

Cale d’angle L.35 mm pour :

TEMPOSTOP (réf. 777000) ou TEMPOSOFT 2 (réf. 778800).

Sur urinoir d’angle IDEAL STANDARD Applique 3874, JACOB DELAFON Coquille 2 1516, LAUFEN Como ou PORCHER Applique 2651.

Garantie 30 ans.