**SIPHURINOIR**

Siphon d'urinoir vertical

ABS chromé

Référence: **771000**

Descriptif CCTP

Siphon d’urinoir vertical Ø 50 avec joint à lèvres :

Sortie Ø 32 avec écrou.

Garde d'eau 50 mm.

ABS chromé.

Garantie 30 ans.