**Tube de chasse**

Pour cuvette WC avec TEMPOMATIC, TEMPOFLUX ou TEMPOCHASSE

PVC

Référence: **769400**

Descriptif CCTP

Tube de chasse en traversée de cloison / encastrable pour cuvette WC :

Pour TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 et TEMPOCHASSE.

Tube PVC encastrable ou à installer en traversée de cloison.

Ø 26/32 (nu, sans nez de jonction).

L.434 mm, H.780 mm.

Garantie 30 ans.