**Bec tube orientable**

Bec H.140 L.150

Sur vasque

Référence: **1306T1**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable Ø22 sur embase M1/2".

Bec H.140 L.150 en laiton chromé.

Intérieur lisse limitant les niches bactériennes.

Adapté à la pose d'un filtre terminal.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.