**Raccord applique**

Avec écrou collet battu

MF1/2"

Référence: **841000**

Descriptif CCTP

Raccord applique en laiton chromé.

Ecrou collet battu Ø 14.

MF1/2".

Garantie 30 ans.