**Mélangeur bain-douche**

Entraxe 110 mm

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D2410**

Descriptif CCTP

Mélangeur bain-douche, chromé avec têtes à clapet Long-Life.

Bec fixe à brise-jet.

Croisillons DELTA chromés.

Pour "échange-standard"

Corps en laiton chromé.

M1/2", entraxe 110 mm.

Garantie 30 ans.En rénovation sanitaire, on constate que les anciennes installations ont été réalisées en divers entraxes, compris entre 60 et 110 mm selon les marques des robinetteries posées. Le mélangeur universel DELABIE s’adapte à l’entraxe existant. Il permet le remplacement d’un ancien mélangeur par échange standard, sans modification de l’installation.