**Mélangeur de lavabo**

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D2558**

Descriptif CCTP

Mélangeur de lavabo 2 trous avec têtes à clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Entraxe de 100 à 240 mm.

Entretoise à écrou modèle fort.

Bec col de cygne orientable.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

M 1/2", queues L.50 mm.

Corps en laiton chromé.

Garantie 30 ans.