**Robinet d'évier**

Bec L.150 mm

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D275150**

Descriptif CCTP

Robinet d’évier mural avec tête à clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Bec orientable.

Brise-jet antitartre à débit régulé à 3 l/min.

Corps en laiton chromé.

M1/2".

Bec L.150 mm.

Garantie 30 ans.