**Colonne de douche temporisée TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Alimentation haute, pomme fixe, Inox, porte-savon

Référence: **790204**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Porte-savon intégré.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Robinets d'arrêt.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.