**Porte-papier toilette mural double rouleaux**

Inox 304 poli satiné

Référence: **1660S**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC double rouleaux.

1 rouleau en réserve.

Modèle fort antivandalisme.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Support papier toilette en inox 304 bactériostatique poli satiné.

Épaisseur inox : 1 mm.

Dimensions : 130 x 120 x 260 mm.

Garantie 30 ans.