**Mitigeur de douche TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Encastré, plaque inox 160x160

Référence: **790425**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche temporisé encastré :

Plaque Inox 160 x 160.

Boîtier d’encastrement standard.

Profondeur d’encastrement réglable de 28 à 48 mm.

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Temporisation ~ 30 sec, déclenchement souple.

Débit 12 l/min à 3 bar.

Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 15.

Clapets antiretour et filtres intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans. Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).