**Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP**

Bec orientable déclipsable jetable H.160

Levier Hygiène L.215, BELGAQUA

Référence: **2871T1BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180 L.180.

Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipsable.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Corps et embase en laiton chromé.

Flexibles Inox tressé en PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.