**Mitigeur d'évier mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200

Sans tirette ni vidage, BELGAQUA

Référence: **2506T2BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique d'évier sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200 équipé d'un brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35.

Avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.