**Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 900 mm**

Inox poli brillant UltraPolish

Ø 32

Référence: **510171P**

Descriptif CCTP

Barre d'appui rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position rabattue Ø 32 pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Dimensions : 900 x 230 x 105 mm.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, 4 mm d’épaisseur.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.