**Mitigeur d'évier mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215

Mitigeur avec manette ajourée, BEL

Référence: **2210BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Flexibles PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeurmécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.