**Mitigeur de lavabo mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170

Mitigeur avec manette pleine, BEL

Référence: **2522TBEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Flexibles PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.