**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM**

Thermostatique séquentiel

Alim. haute, pomme fixe, aluminium, flexibles

Référence: **H9639BEL**

Descriptif CCTP

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l’eau froide jusqu’à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Garantie 30 ans.