**Combi sèche-mains, poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains**

À encastrer

Inox 304 poli satiné

Référence: **510716S**

Descriptif CCTP

Combi poubelle encastrable et distributeur d’essuie-mains et sèche-mains.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte avec serrure et clé standard DELABIE.

Fixations invisibles.

Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.

Sèche-mains électrique : puissance 1800 W. IP 23. Garantie 3 ans. CE.

Contenance de la poubelle encastrable inox : 15 litres.

Épaisseur inox : 1,2 mm.

Dimensions : 160 x 395 x 1420 mm.

Garantie 30 ans.