**Lavabo collectif suspendu CANAL**

Inox 304 poli satiné - L. 1800 mm

Sans trou de robinetterie

Référence: **120280**

Descriptif CCTP

Lavabo collectif à accrocher au mur, 3-4 places - 1800 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage.

Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger.

Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage.

Écoulement à droite.

Sans trou de robinetterie.

Livré avec bonde hygiénique M1"1/4 à grille concave. Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.

Poids : 10,3 kg.

Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100280).

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211280015]