**Fontaine à boire sur pied ILHA JR**

Inox 304 poli satiné

Avec robinetterie intégrée - H. 800 mm

Référence: **180110**

Descriptif CCTP

Fontaine à boire sur pied.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Hauteur : 800 mm pour les enfants.

Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Évacuation d’eau verticale encastrée. Vidage 1"1/4.

Poids : 9 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0810110000]