**Pack WC avec réservoir MONOBLOCO S21**

Inox 304 poli satiné

Référence: **110390**

Descriptif CCTP

WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche).

Évacuation d’eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC.

Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.

Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Poids : 21 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0110170002]