**Receveur de douche**

700 x 700 mm

Référence: **150100**

Descriptif CCTP

Receveur de douche à encastrer, 700 x 700 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Bac de douche embouti d’une seule pièce, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bords intérieurs arrondis pour une meilleure sécurité dans la douche.

Pente d’écoulement.

Livré avec une bonde 1"1/2 et siphon.

Surface antidérapante.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14527.

Poids : 5,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0513010000]