**Vidoir mural XL S**

Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par l'arrière

Référence: **182160**

Descriptif CCTP

Vidoir à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale, encastrée Ø 100 mm.

Système d’évacuation caché : dessous du vidoir fermé.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une plaque de fixation en Inox.

Grille porte-seau articulée en Inox.

Poids : 15 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0711210006]