**Barre de douche droite Be-Line® blanc avec support douchette**

Aluminium époxy blanc mat

Ø 35 avec plat ergonomique

Référence: **511946W**

Descriptif CCTP

Barre droite Be-Line® Ø 35, avec support douchette, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire.

Accroche pommeau de douche blanc mat avec manette ergonomique.

Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Hauteur : 1 050 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.