**Lave-mains Inox mécanique SXS**

Inox 304 poli satiné - Commande au genou - Sans dosseret

Avec robinetterie et prémélangeur

Référence: **182310**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Finition anticoupures.

Sans dosseret.

Livré avec un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets antiretour NF.

Existe en version nue, sans robinetterie (réf. 181310).

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.

Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,3 kg.

Garantie 30 ans.