**Lave-mains Inox électronique SXS**

Inox 304 poli satiné - Commande électronique - Sans dosseret

Avec robinetterie et distributeur de savon

Référence: **184310**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Sans dosseret.

Livré avec un mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé.

Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein.

Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.

Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,1 kg.

Garantie 30 ans.