**Robinetterie mécanique avec douchette extractible**

Mitigeur évier avec douchette extractible

Mitigeur avec manette ajourée

Référence: **2599BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.

Colonne orientable H.195 L.215. avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) :faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'EFS.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur évier avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande garanti 30 ans.