**Déversoir mural**

Inox 304 poli satiné - L. 460 mm

Référence: **182400**

Descriptif CCTP

Bac à accrocher au mur avec dosseret.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 0,9 mm.

Cuve emboutie, sans soudures.

Cuve profonde.

Surface lisse.

Finition anticoupures.

Livré avec bonde 1"1/2.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations et dosseret.

Possibilité d'ajouter une grille articulée rabattable en Inox (réf. 102400).

Poids : 4,6 kg.

Garantie 30 ans.