**Clé de démontage**

Pour brise-jet, aérateur et sortie BIOSAFE M16,5/100

Référence: **222429**

Descriptif CCTP

Clé de démontage des brise-jet, aérateur et sortie BIOSAFE M16,5/100 (références 922016.2P, 925616.2P et 923016.2P)