**Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM**

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

Avec raccords standards

Référence: **2239EPSKIT**

Descriptif CCTP

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

• Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

• Douchette coulissante (réf. 811) sur rampe chromée (réf. 820) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.