**Kit de raccordement WC PMR**

Pour bâti-support TEMPOFIX 3

Référence: **578PMR**

Descriptif CCTP

Tube d'alimentation rallongé Ø 32, L. 580 mm.

Nez de jonction Ø 55.

Garantie 30 ans.