**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3**

Déclenchement souple

Monocommande, encastré, L.110

Référence: **794050**

Descriptif CCTP

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé L. 110 mm.

Fixation murale M1/2".

Alimentation par le haut ou par le bas.

Arrivées d'eau encastrées.

Filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.