**Lavabo antivandalisme TEK**

Inox 304 poli satiné - Mural avec évacuation invisible

Avec robinetterie électronique intégrée

Référence: **161440**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché.

Livré avec un robinet électronique : débit préréglé à 3 l/min, détecteur de présence infrarouge, rinçage périodique paramétrable, alimentation sur secteur 230/12 V.

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec siphon.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 8,3 kg.

Garantie 30 ans.