**Urinoir antivandalisme DELTA TC**

Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par l'arrière

Référence: **160770**

Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans bride pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée).

Antivandalisme : évacuation d’eau encastrée, siphon caché.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres.

Poids : 8 kg.

Garantie 30 ans.