**Sortie hygiénique BIOSAFE M24/100**

50 pièces

Référence: **923024.50P**

Descriptif CCTP

Sortie libre BIOSAFE hygiénique M24/100 pour robinetterie de lavabo.

Sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

Débit 5 l/min.

Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien.

Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre.

Bague laiton chromé.

Livrés par 50 pièces.

Ne peut s'installer que sur une robinetterie déjà limitée en débit pour préserver une bonne forme de jet sans éclaboussures.