**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP**

Version antiblocage (AB)

Référence: **745101**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo sur plage :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Fixation par contre-écrou.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.