**Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Apparent, droit

Référence: **790000**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Installation murale en applique.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Laiton massif chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Arrivées en ligne, entraxe 90 mm.

Garantie 30 ans.