**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP**

Mitigeur mécanique monotrou déclipsable H.95 L.120, manette pleine

Sans robinet d'arrêt

Référence: **28211TEP**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.

Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection.

Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d’un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.