**Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min**

Bec orientable H.685 L.300

Avec colonne de rehausse

Référence: **5652**

Descriptif CCTP

Mitigeur monotrou sur plage avec colonne de rehausse pour installation sur fourneau.

Bec tube orientable Ø 22 H.685 L.300 avec brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 45.

Débit 60 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Commande par manette fil.

Corps et bec en laiton chromé.

Alimentation par tubes cuivres à souder.

Fixation renforcée.

Garantie 30 ans.