**Vasque à poser UNITO**

Inox 304 poli satiné - À poser sur table

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: **121810**

Descriptif CCTP

Vasque à poser sur table, 395 x 405 mm.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,6 kg.

Garantie 30 ans.