**Distributeur de savon mural automatique, 1 litre**

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique

A piles, inox 304 noir mat

Référence: **512066BK**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural électronique.

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.

Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).

Capot en inox 304 bactériostatique.

Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu’à 7 doses par détection).

Fonctionnement possible en mode anticolmatage.

Distributeur de savon automatique : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon.

Indicateur lumineux de batterie faible.

Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.

Fenêtre de contrôle de niveau.

Finition inox 304 noir mat.

Épaisseur inox : 1 mm.

Contenance : 1 litre.

Dimensions : 90 x 105 x 256 mm.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Marqué CE.

Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.