**Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Traversée de cloison de 200 mm, pommeau ROUND

Référence: **749110**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé pour traversée de cloison :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Commande en métal chromé.

Fixation cachée et ergot antirotation.

Tiges filetées recoupables.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 749159]