**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4**

Piles intégrées

Mural L.130, Électronique intégrée, Rénovation

Référence: **443436**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo mural :

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé L.130 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Robinet d'arrêt.

Fixation murale.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.