**Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1**

Temporisé

Traversée de cloison de 200 mm avec tube

Référence: **761210**

Descriptif CCTP

Kit temporisé de chasse directe en traversée de cloison :

Pour cloison ≤ 200 mm.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps et bouton en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Nez de jonction Ø 32/55.

Tige filetée recoupable.

Débit de base : 1 l/sec.

Avec tube de chasse PVC Ø 32.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 761700]